| **01-İNŞAAT** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.120.1101** **Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 39,92 |  |  |  | 39,920 |
| **Toplam** | | | | | | **39,920** |

| **15.120.1102** **Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 29,940 |  |  |  | 29,940 |
| **Toplam** | | | | | | **29,940** |

| **15.120.1105** **Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 29,940 |  |  |  | 29,940 |
| **Toplam** | | | | | | **29,940** |

| **15.125.1001** **Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 35 | 0,275 |  |  | 9,625 |
| **Toplam** | | | | | | **9,625** |

| **15.160.1003** **Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( TON** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |
| **Toplam** | | | | | | **0,040** |

| **15.180.1002** **Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması** **( M2** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 136,32 |  |  |  | 136,320 |
| **Toplam** | | | | | | **136,320** |

| **15.210.1001** **Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 4,480 |  |  |  | 4,480 |
| **Toplam** | | | | | | **4,480** |

| **15.210.1004** **Ocak taşı ile blokaj yapılması**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 2,070 |  |  |  | 2,070 |
| **Toplam** | | | | | | **2,070** |

| **15.250.1103** **2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M2** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 13,76 |  |  |  | 13,760 |
| **Toplam** | | | | | | **13,760** |

| **15.275.1101** **250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M2** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 23,040 |  |  |  | 23,040 |
| **Toplam** | | | | | | **23,040** |

| **15.550.1201** **Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( KG** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 102 |  |  |  | 102,000 |
| **Toplam** | | | | | | **102,000** |

| **16.006/İB** **400 DOZLU DEMİRSİZ BETON**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 19,248 |  |  |  | 19,248 |
| **Toplam** | | | | | | **19,248** |

| **16.022/İB** **300 DOZLU DEMİRLİ BETON**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 1,344 |  |  |  | 1,344 |
| **Toplam** | | | | | | **1,344** |

| **25.300.1406** **Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm** **( MT** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |
| **Toplam** | | | | | | **4,000** |

| **36.131/2** **ø 50 MM 10 ATÜ BASINÇ DAY.FONT VOLANLI VANAL.YERİNE KONMASI** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |
| **Toplam** | | | | | | **2,000** |

| **36.13104/İB** **ø 80 MM KIRDÖKÜM YASSI VOLANLI VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 6 |  |  |  | 6,000 |
| **Toplam** | | | | | | **6,000** |

| **43.570.1002** **ø 50 MM.KIRDÖKÜM VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (VANA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |
| **Toplam** | | | | | | **2,000** |

| **43.570.1004** **ø 80 MM.KIRDÖKÜM VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (VANA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 7 |  |  |  | 7,000 |
| **Toplam** | | | | | | **7,000** |

| **43.572.1402** **ø 50 MM. KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (KREPİN, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 6 |  |  |  | 6,000 |
| **Toplam** | | | | | | **6,000** |

| **43.572.1502** **ø 50 MM.KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 6 |  |  |  | 6,000 |
| **Toplam** | | | | | | **6,000** |

| **43.572.1601** **ø 80 MM.HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (BACA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |
| **Toplam** | | | | | | **1,000** |

| **43.572.1651** **ø 80 MM.HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |
| **Toplam** | | | | | | **1,000** |

| **43.610.1004** **KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 35,910 |  |  |  | 35,910 |
| **Toplam** | | | | | | **35,910** |

| **KGM/27.586/K** **4 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M2** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 2,56 |  |  |  | 2,560 |
| **Toplam** | | | | | | **2,560** |