| **01-İNŞAAT** |
| --- |
| ***A1*** | ***B2*** |
| **Sıra No** | **İş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **ÖlçüBirimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** | **Tutar**  |
| 1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 39,920 |  |  |
| 2 | 15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 29,940 |  |  |
| 3 | 15.120.1105 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 29,940 |  |  |
| 4 | 15.125.1001 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 9,625 |  |  |
| 5 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir. ) | TON | 0,040 |  |  |
| 6 | 15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | M2 | 136,320 |  |  |
| 7 | 15.210.1001 | Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 4,480 |  |  |
| 8 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 2,070 |  |  |
| 9 | 15.250.1103 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | M2 | 13,760 |  |  |
| 10 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir. ) | M2 | 23,040 |  |  |
| 11 | 15.550.1201 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)( Nakliyeler dahildir. ) | KG | 102,000 |  |  |
| 12 | 16.006/İB | 400 DOZLU DEMİRSİZ BETON( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 19,248 |  |  |
| 13 | 16.022/İB | 300 DOZLU DEMİRLİ BETON( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 1,344 |  |  |
| 14 | 25.300.1406 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | MT | 4,000 |  |  |
| 15 | 36.131/2 | ø 50 MM 10 ATÜ BASINÇ DAY.FONT VOLANLI VANAL.YERİNE KONMASI | AD | 2,000 |  |  |
| 16 | 36.13104/İB | ø 80 MM KIRDÖKÜM YASSI VOLANLI VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ | AD | 6,000 |  |  |
| 17 | 43.570.1002 | ø 50 MM.KIRDÖKÜM VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (VANA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | AD | 2,000 |  |  |
| 18 | 43.570.1004 | ø 80 MM.KIRDÖKÜM VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (VANA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | AD | 7,000 |  |  |
| 19 | 43.572.1402 | ø 50 MM. KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (KREPİN, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | AD | 6,000 |  |  |
| 20 | 43.572.1502 | ø 50 MM.KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | AD | 6,000 |  |  |
| 21 | 43.572.1601 | ø 80 MM.HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (BACA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)( Nakliyeler dahildir. ) | AD | 1,000 |  |  |
| 22 | 43.572.1651 | ø 80 MM.HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)( Nakliyeler dahildir. ) | AD | 1,000 |  |  |
| 23 | 43.610.1004 | KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | M3 | 35,910 |  |  |
| 24 | KGM/27.586/K | 4 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) | M2 | 2,560 |  |  |
|  | **Toplam Tutar ( K.D.V Hariç)** |  |